Медицинские антибактериальные антисептические защитные антибактериальные панели HPL для стен чистых помещений и оперблоков, отделки стен и потолков больниц и клиник, предприятий питания. КМ1. Сертификация медицина. Для проектирования и отделки чистых помещений, оперблоков. HPL панели, компакт пластик медицинский, HPL пластик декоративный компакт. Панели и плиты для стен и потолков для чистых помещений, операционных, смотровых, отделки коридоров и медицинский антибактериальный пластик. Пластик ДБСП (бумажно-слоистый антивандальный, влагостойкий, антибактериальный). Пластик HPL. Панели со специальной антибактериальной поверхностью. Сертификат для медицины, трудногорючий КМ1. Панели служат преградой, для распространения вредоносных вирусов, бактерий, микробов, грибков, плесени, палочек. Материал не чувствителен к хлорсодержащим и дезинфекционным составам. Легко очищается, обрабатывается любыми моющими средствами. Устойчив к "синим" ультрафиолетовым лампам, химии, реагентам, перекиси водорода, щелочам и кислотам. Потолочные панели, стеновые панели High Pressure Laminate. Системы ограждающих стеновых конструкций и перегородок HPL в физкабинеты, специально разработаны и предназначены для предприятий пищевой промышленности и объектов здравоохранения. Применяются для интерьеров всех классов чистоты и стерильности. Коллекция декоров не ограничена. Отбойные доски HPL. Защита стен от ударов оборудованием (каталки, моечные машины, коляски детские, коляски инвалидные и т.д.). Плиты и листовой пластик HPL для чистых помещений и медицинский антибактериальный пластик HPL поставки из Европы.

Поставка готовых изделий под монтаж. Отделка коридоров общественных интерьеров отбойниками. Ширина по ТЗ заказчика, длина более 3 м.п. шт. По желанию с дополнительной антибактериальной поверхностью. Огнестойкость на выбор: Г1 или Г2. Декоры: однотонные, «дерево», металлик - уточняйте в отделе продаж. Размер: ширина доски отбойной: 200-600 мм. Возможна ширина по ТЗ заказчика. Толщины панели: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм. Панели являются самонесущей столешницей или подоконником. Незаменимы для отделки медицинских интерьеров и аэропортов, торговых комплексов. Применяют в химических лабораториях, аптеках, родительных домах, неонатальных центрах и т.д. не только как отбойники HPL и стеновые панели, но и для изготовления мебели медицинской. Применяют для цокольной отделки стен высотой от пола 1,2-1,3 м. Медицинские панели. Медицинский антивандальный пластик для стен. Европейские антибактериальные панели для чистых помещений и предприятий питания.

Панели для интерьера больниц. Панели Krono. HPL. High Pressure Laminate, декоративный бумажно-слоистый пластик высокого давления, стеновые панели compact interior HPL (2-40 мм). Качество, гарантии долгосрочной эксплуатации. Не тратьте деньги на то, что будете менять (дешевые, некачественные Hpl). Особенно это важно для отделки медицинских объектов.

Панели для интерьера отделочные стеновые - это пластик высокого давления HPL за EN 438-4 тип CGS для применения с высокой нагрузкой (офисная мебель, медицинские объекты, защита стен, влажные помещения, санузлы и т. д.) Отделочный защитный стеновой листовой пластик медицинский - панели Hpl- compact hpl panel of medical antibacterial. Медицинские защитные гигиенические плиты, панели hpl декоративные конструкционные для стен и потолков операционных и чистых помещений пластик ДБСП hpl, толстый медицинский компакт для столешниц лабораторий и мебели, в тысячу раз превосходит по защите от микробов и бактерий аналогичные компакты (европейские международные тесты). Компакт декоративные пластики Hpl можно гнуть под действием тепла, не все пластики hpl имеют эту возможность, возможность сгибать компактные ламинаты – подтверждение очень высокого качества материала панели Hpl, что дает неисчерпаемые возможности для дизайна архитектурного конструктива. Даже при малых толщинах, статическая способность выдерживать нагрузку Compact hpl плиты (hpl панели) в несколько раз выше, чем во многих других облицовочных и несущих материалов. Пластик ДБСП бумажно-слоистый - надежный, добротный, красивый [www.vknsystems.ru](http://www.vknsystems.ru)