Сантехническая крепежная монтажная фурнитура нержавеющая AISI 304, нержавеющая, сантехнические перегородки. Опоры ножки регулируемые. Замки с индикатором, опоры, ручки, петли с доводом, уголки крепежные, труба нержавеющая 32, 25 мм, фланцы, муфты, угловые элементы, уголки. СКЛАД. Под ЛДСП и ДБСП бумажно-слоистый пластик 12 мм. Сантехнические перегородки, сантехнические кабины из листового бумажно слоистого декоративного конструкционного пластика HPL. Нержавеющая монтажная сантехническая фурнитура AISI 304 для установки сантехнических туалетных перегородок в санузлы и сантехнических помещений, душевых кабин, писсуарных перегородок из HPL листового пластика (12-13 мм) или ЛДСП (16-18 мм)— замки с индикатором занятости, ручки кнобы цилиндры пара, петли накладные закрытого и открытого типа - самодоводные, возвратные, опоры – ножки для сантехкабин 110-150 мм, регулируемые, крепежные нержавеющие элементы- уголки, фланцы, угловые колена и т.д. Надежно, качественно, надолго. Поставщик ООО «ВКН СИСТЕМЫ», склад. Нержавеющая сантехническая фурнитура для санузлов модульных разделительных -фурнитура – главная деталь любой сантехкабины или туалетной перегородки. Сантехнические кабины и сантехперегородки под ключ – система нержавеющая качественная Steelka. Склад. Мы хотим, чтобы вы были на 100% удовлетворены нашей продукцией. Мы хотим помочь вам найти наиболее подходящую систему кабины для вашей конкретной области применения. Вот почему мы видим себя в качестве близкого и надежного партнера для архитекторов, проектировщиков, ремесленников и строителей. Пожалуйста, позвоните нам. Мы с удовольствием ответим на любые ваши вопросы о кабинах и санитарных системах.